河北稳控科技股份有限公司 

文档密级：普通 文档类别：内部资料

VH501TC数字传感器编码定义汇总表

（文档版本：V1.0.0 2025-07-28）适用于固件版本V1.3.0

**概述**

RS485测量界面是读数仪的可选功能，可用于测量预置通讯协议的RS485接口数字传感器。

本文件是此功能界面中协议编码与传感器型号的对应汇总表。

**协议编码与传感器对应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 协议编码 | 传感器型号 | 传感器描述 |
| 1 | VM-Box | 稳控科技生产的振弦式传感器测读模块 |
| 2 |  | 南瑞的CCD式静力水准仪 |

注：读数仪所支持的传感器型号不断变化中，请使用与固件版本对应的汇总表。

河北稳控科技股份有限公司

2025年07月