VH501TC手持读数仪（三按键），按键说明

三个按键从左向右依次为【开关机/上一个】、【页面切换/参数设置】、【保存数据/下一个】。

  

一共有两个页面（实时测量页面和历史数据页面），短按中间按键可在两个页面之间切换。

实时测量页面

此页面又分为参数设置模式和非参数设置模式，在此页面长按【页面切换/参数设置】实现两种模式的切换，当切换为参数设置模式时，参数显示为红色。

实时测量页面-非参数设置模式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键 | 短按 | 长按 | 备注 |
| 【开机关机/上一个】 | 切换传感器编号为上一值 | 开机/关机 |  |
| 【保存数据/下一个】 | 切换传感器编号为下一值 | 保存一组数据 |  |
| 【页面切换/参数设置】 | 切换页面 | 进入参数设置模式 |  |

实时测量页面-参数设置模式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键 | 短按 | 长按 | 备注 |
| 【开机关机/上一个】 | 修改参数为上一值 | 修改参数为上一值-快进 |  |
| 【保存数据/下一个】 | 修改参数为下一值 | 修改参数为下一值-快进 |  |
| 【页面切换/参数设置】 | 切换选中参数项 | 退出参数设置模式 |  |

历史数据页面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键 | 短按 | 长按 | 备注 |
| 【开机关机/上一个】 | 上一页 | 快速上翻页 |  |
| 【保存数据/下一个】 | 下一页 | 快速下翻页 |  |
| 【页面切换/参数设置】 | 切换页面 | 删除所有已存储的数据 |  |